===PCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. 

Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===

===OBDII DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. 

Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===

===ABS DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. 

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS===

===EPS DTC U1900-20===
Код: U1900 - Отсутствие сообщений сети CAN

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)

Возможные причины этого:

Отсутствие сообщений сети CAN

Неверные данные RPM двигателя

Неверные данные о скорости автомобиля

Проверьте электропроводку CAN/ сеть CAN функционирует.

Заметьте:

DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.

Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.


===END EPS===

===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Комбинация приборов

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема

Заметьте:

DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.

Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.


===END IC===

===PRDM DTC B1235-20===
Код: B1235 - Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль задней двери со стороны пассажира

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна


===END PRDM===

===DRDM DTC B1235-20===
Код: B1235 - Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль задней двери со стороны водителя

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна


===END DRDM===

===PDM DTC B1235-20===
Код: B1235 - Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери пассажира

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна


===END PDM===

===PDM DTC B2575-20===
Код: B2575 - Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи переключателя ОТПИРАНИЯ двери водителя

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери пассажира

Детальное описание кода ошибки диагностики

Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи переключателя ОТПИРАНИЯ двери водителя

Этот DTC вызывается переключателями запирания и отпирания, работающими одновременно.


===END PDM===

===PDM DTC B166A-20===
Код: B166A - Разрыв электрической цепи обогрева зеркала

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM===

===PDM DTC B166B-20===
Код: B166B - Короткое замыкание на массу электрической цепи обогрева зеркала

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM===

===DFDM DTC B1235-20===
Код: B1235 - Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна

Статус: 
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери водителя

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна


===END DFDM===

===DFDM DTC B2089-60===
Код: B2089 - Неисправность лампы подсветки входа автомобиля

Статус: 
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Блок управления двери водителя

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность лампы подсветки входа автомобиля

Тщательно проверьте электропроводку между блоком управления двери и лампой подсветки входа автомобиля (кромкой двери).


===END DFDM===

===RCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. 

Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===

===GEM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. 

Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM===

