- Вынимаем SD карту из прибора
- Форматируем (новую) карту с помощью SD Formatter. 
    Options - 
        Type - Owerwrite, 
        Size adjustment - ON
- Вставляем в прибор
- Копируем папку update в папку ksuite 2.23/2.25
- Подключаем прибор, запускаем ksuite.exe, _ждём_ окончания обновления.
- Закрываем программу