	
Подключение процессоров к программатору MTRK:
Также можно посмотреть прямо в программе (Помощь-Выводы)


MC68HC05Bx   (PLCC52):
GND      41 pin -  Gnd.
TxD	 52 pin	-  Prog. RxD
RxD	 50 pin	-  Prog. TxD
RESET    18 pin	-  Prog. RST 
IRQ	 19 pin	-  Vpp.
PD4	  9 pin	-  GND.
PD3	 11 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
TCAP1	 22 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
Vcc	 10 pin


MC68HC05B16  (TQFP64):
GND      58 pin -  PC Gnd.
TxD	 10 pin	-  Prog. RxD
RxD	  8 pin	-  Prog. TxD 
RESET    30 pin	-  Prog. RST
IRQ	 31 pin	-  Vpp.
PD4	 19 pin	-  GND.
PD3	 21 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
TCAP1	 34 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
OSC1     28 pin
VPP1     57 pin


MC68HC05Bx   (SDIP56):
GND      43 pin -  Gnd.
TxD	 55 pin	-  Prog. RxD
RxD	 53 pin	-  Prog. TxD
RESET    19 pin	-  Prog. RST 
IRQ	 20 pin	-  Vpp.
PD4	 10 pin	-  GND.
PD3	 12 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
TCAP1	 23 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
OSC1	 17 pin
Vdd	 11 pin

MC68HC05Bx   (SDIP48):
TxD	  1 pin	-  Prog. RxD
RxD	 47 pin	-  Prog. TxD  
RESET    15 pin	-  Prog. RST  
IRQ	 16 pin	-  Vpp.            
PD4	  7 pin	-  GND.            
PD3	  9 pin	-  через резистор 1k к Vcc  
TCAP1	 19 pin	-  через резистор 1k к Vcc  
OSC1	 13 pin
Vdd	  8 pin   
Vss      38 pin  -  Gnd.                    


MC68HC705Bx   (PLCC52):
GND      41 pin -  Gnd.
TxD	 52 pin	-  Prog. RxD
RxD	 50 pin	-  Prog. TxD
RESET    18 pin	-  Prog. RST 
IRQ	 19 pin	-  Vpp.
PD4	  9 pin	-  через резистор 1k к Vcc !
PD3	 11 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
TCAP1	 22 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
Vcc	 10 pin

MC68HC805Bx   (PLCC52):
GND      41 pin -  Gnd.
TxD	 52 pin	-  Prog. RxD
RxD	 50 pin	-  Prog. TxD
RESET    18 pin	-  Prog. RST 
IRQ	 19 pin	-  Vpp.
PD4	  9 pin	-  через резистор 1k к Vcc
PD3	 11 pin	-  через резистор 1k к Vcc
TCAP1	 22 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
Vcc	 10 pin


MC68HC705E6   (SO28):
IRQ	 1  pin	-  Prog. Vpp
RESET    2  pin	-  Prog. RST 
OSC3     3  pin -  Prog. OSC
PB1	 11 pin	-  Prog. RxD
PB0	 12 pin	-  Prog. TxD
PC2	 16 pin	-  через резистор 1k к Vcc
LVI	  5 pin	-  через резистор 1k к Vcc
PC3	 15 pin	-  Gnd
PC4	 14 pin	-  Gnd
VSS      28 pin -  Gnd.
Vcc	 27 pin 

; Special Adapter!
MC68HC05H12   (PLCC52):
IRQ	 51 pin	-  Prog. Vpp
RESET     2 pin	-  Prog. RST 
OSC       1 pin -  Prog. OSC
PB0	 43 pin	-  Prog. TxD 
PB1	 44 pin	-  Prog. RxD
PB2	 45 pin	-  logic 1 (через резистор 1k к Vcc)
PB3	 46 pin	-  logic 1 (через резистор 1k к Vcc)
VSS       7 pin -  Gnd
Vcc	 10 pin 


MC68HC05L28  (SDIP56):
RESET	  6 pin	 - Prog. RST	
TXD	 10 pin	 - Prog. RXD
RXD	  9 pin	 - Prog. TXD
GND	  1 pin	 - Gnd
VDD       2 pin	 
IRQ0      5 pin	 - через резистор 4.7k +10V
PB2	 51 pin	 - через резистор 1k к Vcc
PB3      52 pin	 - через резистор 1k к Vcc
PB6      55 pin	 - через резистор 1k к Vcc
OSC	  7 pin

MC68HC05P3 [1E25B]  (SO28):
IRQ      1  pin -  Prog. Vpp
RESET    2  pin -  Prog. RST 
OSC3     3  pin -  Prog. OSC
PB1      11 pin -  Prog. RxD
PA0      26 pin -  Prog. TxD
PA3      23 pin -  через резистор 1k к Vcc
Vcc      27 pin -  Vcc
VSS      28 pin -  Gnd.


MC68HC705P3   (SO28):
IRQ	 1  pin	-  Prog. Vpp
RESET    2  pin	-  Prog. RST 
OSC      3  pin -  Prog. OSC
PB1	 11 pin	-  Prog. RxD
PB0	 12 pin	-  Prog. TxD
PC2	 16 pin	-  через резистор 1k к Vcc 
PC3	 15 pin	-  ??? Gnd  
PC4	 14 pin	-  Gnd  
VSS      28 pin -  Gnd
Vcc	 27 pin 


MC68HC05X32, MC68HC705X32  (TQFP64):
IRQ	 31 pin	-  Vpp  (или MDS 36 pin -  logic1)
TCAP1	 34 pin	-  logic 1 через резистор 1k к Vcc 
TCAP2	 35 pin	-  Gnd
TxD	 10 pin	-  Prog. RxD
RxD	  8 pin	-  Prog. TxD 
RESET    30 pin	-  Prog. RST
PD4	 19 pin	-  logic 1 (через резистор 1k к Vcc) 
PD3	 21 pin	-  logic 1 (через резистор 1k к Vcc) 
GND      58 pin -  Prog.  Gnd.
VPP1     57 pin
VPP6     27 pin    VCC (если не подключен в схеме)
OSC1	 28 pin
VDD      20 pin


-------------------------------------------------------------


MC68HC908AS20/AS60 (PLCC52)
Vss      25     - Prog. GND
PTA0	 27     - Prog. RxD	
IRQ       9     - Prog. Vpp (9V)
RST      10   	- Prog. RST
PTC0      4     - logic 1 (через резистор 1k к Vdd) 
PTC1      5     - logic 0
PTC3      7     - logic 0
OSC1      3
Vdd      26


MC68HC908AB32/AS60/AZ60 (QFP64)
Vss      21     - Prog. GND
PTA0	 26     - Prog. RxD	
IRQ       2     - Prog. Vpp (9V)
RST       3   	- Prog. RST
PTC0     60       logic 1 (через резистор 1k к Vdd) 
PTC1     61       logic 0
PTC3     63       logic 0
OSC1     59
Vdd      22

MC68HC908AB/AZ (QFP100)
Vss      30     - Prog. GND
PTA0	 44     - Prog. RxD	
IRQ       2     - Prog. Vpp (9V)
RST       3   	- Prog. RST
PTC0     96       logic 1 (через резистор 1k к Vdd) 
PTC1     97       logic 0
PTC3     99       logic 0
OSC1     95
Vdd      31


MC68HC908GP32 (QFP44)
Vss        16 - Prog. GND
Vssad	   31 - Prog. GND
Vssa	   41 - Prog. GND
PTA0	   32 - Prog. RxD
IRQ	   11 - Prog. Vpp
PTC0	    2   logic 1 (через резистор 1k к Vcc)
PTA7	   39 - logic 0
PTC1	    3 - logic 0
PTC3	    5 - logic 0
OSC1	   44
Vdd	   17 - Vcc
Vddad	   30 - Vcc
Vdda	   40 - Vcc


MC68HC908JL3, MC68HC908JL8 (DIP28)
Vss         3 - Prog. GND 
PTB0	   21 - Prog. RxD	
IRQ1        1 - Prog. Vpp 
RST        28 - Prog. RST 
PTB1       20   logic 1 (через резистор 1k к Vcc) 
PTB2       18   logic 0        
PTB3       17   logic 0        
OSC1        4                  
Vdd         7                  


-------------------------------------------------------------

MC68HC11Ax,MC68HC11Ex (PLCC52):
GND        1 pin  -  PC Gnd.
TxD        21 pin -  Prog. RxD
RxD        20 pin -  Prog. TxD
RESET      17 pin -  Prog. RST
MODA       3 pin  -  GND
MODB       2 pin  -  GND

MC68HC11Ex (QFP64):
TxD        50 pin -  Prog. RxD
RxD        47 pin -  Prog. TxD
RESET      43 pin -  Prog. RST
MODA       27 pin -  GND
MODB       25 pin -  GND
GND  23,24,49 pin -  PC Gnd.
VCC        55 pin
EXTAL      31 pin


MC68HC11EA9 (PLCC52): ; Special Adapter!
GND        1  pin -  Gnd.
GND        25 pin -  Gnd.
TxD        21 pin -  Prog. RxD
RxD        20 pin -  Prog. TxD
RESET      17 pin -  Prog. RST
MODA       3  pin -  GND.
MODB       22 pin -  GND.
VDDSYN     23 pin -  GND
Vdd        2 pin  -  Vcc
XTAL       7,8
IRQ        19 pin - logic 1 (if not connected)

  
MC68HC11F1 (PLCC68):
RESET	   17	 - Prog. RST
MODB       2     - GND 
MODA       3     - GND  
RXD	   28	 - Prog. TXD
TXD	   29	 - Prog. RXD
GND	   1     - GND	
EXTAL      6
VDD        34	             


MC68HC11K4 (PLCC84):
RESET	   69	  - Prog. RST
MODB       70     - GND 
MODA       71     - GND       
RXD	   72	  - Prog. TXD
TXD	   73	  - Prog. RXD
GND	   3,24,63  - GND	
VDD        2,23,64	             
EXTAL      67


MC68HC11K4 (QFP80):
RESET	   75	  - Prog. RST
MODB       76     - GND 
MODA       77     - GND       
RXD	   78	  - Prog. TXD
TXD	   79	  - Prog. RXD
GND	   13,32,70  - GND	
VDD        12,31,71	             
EXTAL      73

MC68HC11KA4 (PLCC68):
RESET	   58	  - Prog. RST
MODB       59     - GND 
MODA       60      
RXD	   61	  - Prog. TXD
TXD	   62	  - Prog. RXD
GND	   37,67  - GND	
VDD        1,68	             

MC68HC11KG4 (QFP100):
RESET	   68	  - Prog. RST
MODB       69     - GND 
MODA       70      - GND       
RXD	   71	  - Prog. TXD
TXD	   72	  - Prog. RXD
VDDSYN      3     - GND
GND	   14,24,62,87  - GND	
VDD        15,25,63,88	             
EXTAL       4


MC68HC11L6 (QFP64):
TxD        50 pin -  Prog. RxD
RxD        48 pin -  Prog. TxD
RESET      45 pin -  Prog. RST
MODA       26 pin -  GND.
MODB       25 pin -  GND.
GND        24 pin -  Gnd.

MC68HC11L6 (PLCC68)
RxD  26 pin - Prog. TXD
TxD  28 pin - Prog. RXD
RST  23 pin - Prog. RST
MOD  2  pin - GND 
OSC  7  pin 

MC68HC11P2  (PLCC84)
RESET	   70     - Prog. RST
TXD	   73	  - Prog. RxD
RXD	   72	  - Prog. TxD
MODB       20	  - GND	

MC68HC11PA8 (QFP64):
RESET	   61     - Prog. RST
TXD	    1	  - Prog. RxD
RXD	   64	  - Prog. TxD
MODA	   63     - GND	
MODB       62	  - GND	
VDDSYN     25     - GND (для откл. PLL)
EXTAL	   59
VSS      6,41     - GND
VDD         8

-------------------------------------------------------------
MC68HC912B32 (QFP80)
RESET	   32     - Prog. RST
BKGD	   17     - Prog. RxD
EXTAL	   33
VSS        11,48  - GND
VDD        10,47


MC68HC912D60 (QFP80)
RESET	   34     - Prog. RST
BKGD	   15     - Prog. RxD
EXTAL	   35
VSS        10,50  - GND
VDD         9,49

MC9S12DG256/DP256/DT256 (QFP80)
RESET	   30     - Prog. RST
BKGD	   15     - Prog. RxD
EXTAL	   34
VSS        10,50  - GND
VDDR       29

MC68HC912D60/DG128/DT128 (QFP112)
RESET	   46     - Prog. RST
BKGD	   23     - Prog. RxD
EXTAL	   47
VSS        14,66  - GND
VDD        12,65

MC9S12DG256/DP256/DT256 (QFP112)
RESET	   42     - Prog. RST
BKGD	   23     - Prog. RxD
EXTAL	   46
VSS   4,40,66  - GND
VDDR       41


MC9S12H128/256/ XHZ128/256/512 (QFP112)
BKGD:39 - Prog. RxD
RST:40  - Prog. RST
EXTAL:44
VSS: GND


MC9S12HY64 (QFP64)
BKGD:56 - Prog. RxD
RST: 32 - Prog. RST
VSS: 41 - GND
