Программирование EPROM 705B32:
Перемычку VPRG замкнуть.

------------------------------------------
Программирование EPROM 705B16/B32/X32 в корпусе QFP:
Для версии переходника ниже 3.0
выводы VPP6 (27) и PC7 (59)
процессора X32 должны быть соединены
c одноименными ногами панельки PLCC52 705B:
VPP6 (15)
PC7  (42)
У адаптера MTRK версии >2.0
эти сигналы выведены на дополнительный разъем 
слева от разъема расширения.
При использовании переходника 05BXQ64
временно удалить резистор на 27 ноге. 
CANE=GND
Остальное по даташиту.

Перемычку VPRG замкнуть.