Для M58655P,m58659 используется адаптер Er1400 (версия T).
В схеме адаптера необходимо внести изменения:
Вывод панельки 13 - Gnd (постоянно)
Поставить перемычку на конденсаторе C1 (временно, только для M58)
