Для временного снятия защиты с AM29F200/400/800
требуется освободить вывод 44 микросхемы (RESET)
и подсоединить его к левой ножке предохранителя F1
(вверху платы, возле микроконтроллера).

Проверить наличие защиты можно с помощью функции Read Protection.