Для временного снятия защиты с i28F800B, TMS28F800B
установить джампер  Unlock.

Для переходников старой версии без джампера
требуется освободить вывод 44 микросхемы (RP) от переходника
и подсоединить его к 1 выводу микросхемы.

