**VW Caddy Facelift**

**Введите 2K**

**Год 2012 -**



**Активация в поворотах противотуманных фар (NWS)**

В блоке управления сетью дает вам возможность при VW Caddy 2K, чтобы активировать поворотах свет. После активации будет до 39 км / ч противотуманные фары с соответствующим углом поворота при прохождении поворотов (влево или вправо) перевернулся или корр. Изменение направления на индикаторах.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 14
4. 7 поворотов / Фары противотуманные фонари (Новый Южный Уэльс) Бит - Включить

**Отключить сигнал активации системы помощи при парковке**

В блоке управления датчики парковки дает вам возможность при VW Caddy 2K от Aktivierungszuton. Если вы раздражает звук, это может быть отключена с помощью параметра показано.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 10 (датчики парковки)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. Выберите тон активации датчики парковки - канал
4. Выберите и магазин стоимость "от"

**Отключить напоминания ремней**

В комбинации приборов (KI) дает Вам возможность, когда VW Caddy 2K деактивировать ремней безопасности напоминания. Визуальный предупреждающий символ в комбинации приборов, а также акустическим звуком, таким образом, выключен.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 1
4. Бит 1 ремней безопасности предупреждающий индикатор активен - выключить

**Hill Start Assist - Настроить Hill Hold Assist**

В блоке управления электронной тормозной системы дает вам возможность при VW Caddy 2K функция Hill Start Assist (так называемый. Hill Hold Assist), чтобы изменить. В зависимости от набора настроек абразивного поведение тормоза / сцепления может корр. Рано или поздно быть скорректированы.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 03 (тормоза)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. Канал 58 - Выберите Berganfahrhilfe
4. Настройка значения соответственно 0 = Berganfahrhilfe 'нормальный' (по умолчанию) 1 = Berganfahrhilfe «рано» (начиная с низкой скорости) 2 = Berganfahrhilfe "поздно" (начиная со скоростью Höhrer и скольжение сцепления)

**Отключить комфорт мигающий (мигает автомагистрали)**

В блоке управления сетью дает вам возможность при VW Caddy 2K удобство поворота (так называется. Автомагистраль мигает), чтобы отключить. Если циклы 3 времени повернуть сигнал не требуется, вы можете использовать следующий код, чтобы настроить его. Автомагистраль мигание не то больше не работает.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 16
4. Бит 0 Комфорт мигать (мигание автомагистрали) - отключить

**Настроить Komfortblinker цикл**

В блоке управления сетью дает вам возможность при VW Caddy 2K отрегулировать цикл Komfortblinker. В зависимости от требуемой настройки, поведение поворотник может Точность. Для того, чтобы быть изменены. По умолчанию в кнопке 3 раза мигает, в примере, это увеличивается до 5 циклов сигналы поворота.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. Выберите канал 31
4. Отрегулируйте значение соответственно

**Активируйте аварийную сигнализацию при экстренном торможении**

В блоке управления сетью дает вам возможность при VW Caddy 2K активации Notbremsblinken. В экстренном торможении, мигающий свет, а также тормозные огни, таким образом, позволяют в зависимости от кодировки и, следовательно, сигнал трафика за опасной ситуации.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 16
4. Бит 1 Notbremsblinken тормозную света - активировать
5. Бит 2 Notbremsblinken о показателях - включить

**Разблокировать хранения сиденья водителя ступенчатый нагрев и переднего пассажира**

В устройстве управления воздушными электроники дает возможность при VW Caddy 2K, чтобы включить хранение обогрев сидений этапов. Вы можете определить для водителя и пассажира, если сиденье уровень нагрева будет сохранен.

**Следующий код должен быть применен:**

1. СТГ £ 08 (воздух)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. Выберите канал для хранения обогрев сидений водителя этап
4. Настройка и сохранение значение, соответствующее
5. Выберите канал для хранения пассажирских мест стадии
6. Настройка и сохранение значение, соответствующее

**Включить ближний свет с противотуманными фарами (NWS)**

В блоке управления сетью дает вам возможность при VW Caddy 2K, чтобы активировать дневные ходовые огни противотуманные фары.

**Следующий код должен быть применен:**

1. Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 14
4. Bit 1 дневные ходовые Фары противотуманные фонари (NSW) - Включить