
 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Ожидание ответа от сервера ...
Авторизация с сервера получена
Подключение к ECU ...
Не удалось подключиться к ECU

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:10 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Подключение к ECU ...
Подключено
Обнаружен TC1767 процессор.

REG SCU_CHIPID: 00009001
REG PFlash0 FSR: 00050000
REG PFlash0 FCON: 00370606
REG PFlash0 PROCON0: 00008000
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00000000
Уникальный идентификатор чипа ID: 4180060104A002537408001011100100


Внутренняя Flash
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xA0000000	 0x00004000	 RW
02	 0xA0004000	 0x00004000	 RW
03	 0xA0008000	 0x00004000	 RW
04	 0xA000C000	 0x00004000	 RW
05	 0xA0010000	 0x00004000	 RW
06	 0xA0014000	 0x00004000	 RW
07	 0xA0018000	 0x00004000	 RW
08	 0xA001C000	 0x00004000	 RW
09	 0xA0020000	 0x00020000	 RW
10	 0xA0040000	 0x00040000	 RW
11	 0xA0080000	 0x00040000	 RW
12	 0xA00C0000	 0x00040000	 RW
13	 0xA0100000	 0x00040000	 RW
14	 0xA0140000	 0x00040000	 RW
15	 0xA0180000	 0x00040000	 RW
16	 0xA01C0000	 0x00040000	 RW


Внутренний EEPROM
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xAFE00000	 0x00008000	 RW
02	 0xAFE10000	 0x00008000	 RW



Please load password read in OBD mode.
File loaded: renault_continental_sid307_obd_password_pass_vf1kzx40648866948_20230325154946.pss.mmf ( 528 Bytes )

Проверка пароля...
FLASH незащищен
Пароль OK

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:03 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Чтение...

Чтение Internal Flash...
Чтение сектора 1 / 16, address: 0xA0000000, size: 16 KB
Чтение сектора 2 / 16, address: 0xA0004000, size: 16 KB
Чтение сектора 3 / 16, address: 0xA0008000, size: 16 KB
Чтение сектора 4 / 16, address: 0xA000C000, size: 16 KB
Чтение сектора 5 / 16, address: 0xA0010000, size: 16 KB
Чтение сектора 6 / 16, address: 0xA0014000, size: 16 KB
Чтение сектора 7 / 16, address: 0xA0018000, size: 16 KB
Чтение сектора 8 / 16, address: 0xA001C000, size: 16 KB
Чтение сектора 9 / 16, address: 0xA0020000, size: 128 KB
Чтение сектора 10 / 16, address: 0xA0040000, size: 256 KB
Чтение сектора 11 / 16, address: 0xA0080000, size: 256 KB
Чтение сектора 12 / 16, address: 0xA00C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 13 / 16, address: 0xA0100000, size: 256 KB
Чтение сектора 14 / 16, address: 0xA0140000, size: 256 KB
Чтение сектора 15 / 16, address: 0xA0180000, size: 256 KB
Чтение сектора 16 / 16, address: 0xA01C0000, size: 256 KB
Размер чтения: 2 MB
Считанный CRC32: D4038B52

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Неправильный файл.

Чтение Internal EEPROM...
Чтение сектора 1 / 2, address: 0xAFE00000, size: 32 KB
Чтение сектора 2 / 2, address: 0xAFE10000, size: 32 KB
Размер чтения: 96 KB
Считанный CRC32: 5EC5DB7D
Чтение выполнено

 ---------- Read Full Backup Finished ( Time: 00:00:59 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Чтение...

Чтение Internal Flash...
Чтение сектора 1 / 16, address: 0xA0000000, size: 16 KB
Чтение сектора 2 / 16, address: 0xA0004000, size: 16 KB
Чтение сектора 3 / 16, address: 0xA0008000, size: 16 KB
Чтение сектора 4 / 16, address: 0xA000C000, size: 16 KB
Чтение сектора 5 / 16, address: 0xA0010000, size: 16 KB
Чтение сектора 6 / 16, address: 0xA0014000, size: 16 KB
Чтение сектора 7 / 16, address: 0xA0018000, size: 16 KB
Чтение сектора 8 / 16, address: 0xA001C000, size: 16 KB
Чтение сектора 9 / 16, address: 0xA0020000, size: 128 KB
Чтение сектора 10 / 16, address: 0xA0040000, size: 256 KB
Чтение сектора 11 / 16, address: 0xA0080000, size: 256 KB
Чтение сектора 12 / 16, address: 0xA00C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 13 / 16, address: 0xA0100000, size: 256 KB
Чтение сектора 14 / 16, address: 0xA0140000, size: 256 KB
Чтение сектора 15 / 16, address: 0xA0180000, size: 256 KB
Чтение сектора 16 / 16, address: 0xA01C0000, size: 256 KB
Размер чтения: 2 MB
Считанный CRC32: D4038B52

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Неправильный файл.

Чтение Internal EEPROM...
Чтение сектора 1 / 2, address: 0xAFE00000, size: 32 KB
Чтение сектора 2 / 2, address: 0xAFE10000, size: 32 KB
Размер чтения: 96 KB
Считанный CRC32: 5EC5DB7D
Чтение выполнено