
 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Czekam na odpowiedź serwera...
Autoryzacja z serwera odebrana
Łączenie ze sterownikiem...
Połączono
Wykryto procesor TC1796.

REG SCU_CHIPID: 00008A02
REG PFlash0 FSR: 00A50000
REG PFlash0 FCON: 00070666
REG PFlash0 PROCON0: 00009FFF
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00000030
Inywidualne ID Chipa: 410404860C00319A821600102701F200


Wewnętrzny Flash
Konfiguracja pamięci
Sektor	 Adres	 Rozmiar		 Typ
01	 0xA0000000	 0x00004000	 RW
02	 0xA0004000	 0x00004000	 RW
03	 0xA0008000	 0x00004000	 RW
04	 0xA000C000	 0x00004000	 RW
05	 0xA0010000	 0x00004000	 OTP
06	 0xA0014000	 0x00004000	 OTP
07	 0xA0018000	 0x00004000	 RW
08	 0xA001C000	 0x00004000	 RW
09	 0xA0020000	 0x00020000	 RW
10	 0xA0040000	 0x00040000	 RW
11	 0xA0080000	 0x00080000	 RW
12	 0xA0100000	 0x00080000	 RW
13	 0xA0180000	 0x00080000	 RW


Wewnętrzny EEPROM
Konfiguracja pamięci
Sektor	 Adres	 Rozmiar		 Typ
01	 0xAFE00000	 0x00010000	 RW
02	 0xAFE10000	 0x00010000	 RW

Zewnętrzny FLASH nie wykryty

Odczyt hasła...
This unit is supported only in BOOT mode. If you get error, contact Tech Support
Łączenie ze sterownikiem...
Połączono
Odczyt hasła...
Hasło OK

 ---------- Connect Zakończono ( Time: 00:01:02 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Odczyt...
Łączenie ze sterownikiem...
Połączono

Odczyt Internal Flash...
Odczyt sektora 1 / 13, adres: 0xA0000000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 2 / 13, adres: 0xA0004000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 3 / 13, adres: 0xA0008000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 4 / 13, adres: 0xA000C000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 5 / 13, adres: 0xA0010000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 6 / 13, adres: 0xA0014000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 7 / 13, adres: 0xA0018000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 8 / 13, adres: 0xA001C000, rozmiar: 16 KB
Odczyt sektora 9 / 13, adres: 0xA0020000, rozmiar: 128 KB
Odczyt sektora 10 / 13, adres: 0xA0040000, rozmiar: 256 KB
Odczyt sektora 11 / 13, adres: 0xA0080000, rozmiar: 512 KB
Odczyt sektora 12 / 13, adres: 0xA0100000, rozmiar: 512 KB
Odczyt sektora 13 / 13, adres: 0xA0180000, rozmiar: 512 KB
Rozmiar odczytu: 2 MB
CRC32 z odczytanego pliku: DEB6ED42

Weryfikacja checksum, proszę czekać...
Suma kontrolna prawidłowa

Odczyt Internal EEPROM...
Odczyt sektora 1 / 2, adres: 0xAFE00000, rozmiar: 64 KB
Odczyt sektora 2 / 2, adres: 0xAFE10000, rozmiar: 64 KB
Rozmiar odczytu: 128 KB
CRC32 z odczytanego pliku: 687BE973

Weryfikacja checksum, proszę czekać...
Suma kontrolna prawidłowa
Odczyt OK