С появлением 77 пакета выяснилось ,что адаптор только ЧАСТИЧНО поддерживает его работу .

А именно поддерживаются блоки управления с пятивольтовыми ,по амплитуде , сигналами управления .Для более старых блоков управления необходим 12-ти вольтовый сигнал.

Для тех ,кто уже купил адаптор и кому требуется работать именно с такими блоками управления(например РЕНО едс16С3)

можно доработать адаптор : припаять дополнительно 2 провода к 4 и 23 контактам разъема ДБ25 и использовать их как сигналы ГПТ.на фото это зеленый с черным и коричневый с черным провода



