Программирование EPROM 711E9/E20:

Версия адаптера MTRK должна быть не ниже 2.0.

В меню выбора типов:  группа "705 & 711 EPROM WR"
тип  MC68HC711E9 либо MC68HC711E20.

Прочитать содержимое EPROM1, EPROM2 (только для E20) с образцового  процессора. 
Выключить питание.
Установить новый процессор. 
Перемычки (джампера) VPRG и 711 замкнуть.
Записать EPROM1, EPROM2 (только для E20).

EPROM записывается только 1 раз,
переписать процессор повторно невозможно!

EEPROM записывается стандартным образом.